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[bookmark: _Hlk118989772]Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
System do monitoringu wymiany gazów śladowych między ekosystemem a atmosferą 
	
	Nazwa oferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca):

	

	Lp.
	Minimalne paramenty wymagane przez Zamawiającego
	TAK / NIE (spełnia/nie spełnia) (wypełnia Wykonawca)


	1. 
	Kompletny zestaw do analizy gazów CO₂/H₂O z otwartą ścieżką (open‑path) – analizator przeznaczony do ciągłego pomiaru stężeń gazów cieplarnianych w warunkach terenowych.
	

	2. 
	Analizator CH₄ z otwartą ścieżką (open‑path) – kompatybilny z powyższym systemem lub działający jako samodzielny moduł pomiarowy.
	

	3. 
	Niezbędne wyposażenie dodatkowe, w tym m.in.: 
· elementy montażowe,
· interfejsy komunikacyjne,
· źródła zasilania (jeśli wymagane),
· okablowanie,
· dedykowane oprogramowanie. 
· złączki, 
· osłony kabli
· inne akcesoria wymagane do prawidłowego i bezpiecznego zainstalowania wszystkich komponentów systemu na wieży o wysokości do 50m
	

	4. 
	Anemometr ultradźwiękowy dookólny z pomiarem 3-osiowym prędkości wiatru.
	

	5. 
	Możliwość bezprzewodowego przesyłania danych w czasie rzeczywistym (np. poprzez Wi‑Fi, LTE lub inne dostępne rozwiązanie), wraz z informacją o wymaganych komponentach lub modułach komunikacyjnych.
	

	6. 
	Moduł Kontrolny Systemu - jednostka centralna odpowiedzialna za zbieranie danych ze wszystkich podłączonych analizatorów i czujników. Zdolność do akwizycji danych w wysokiej częstotliwości. Wbudowana pamięć masowa o wystarczającej pojemności do długoterminowego przechowywania danych. Możliwość zdalnego dostępu i konfiguracji (np. poprzez sieć komórkową lub satelitarną). 
	

	7. 
	Niezbędne elementy instalacyjne i montażowe: okablowanie, złączki, osłony kabli oraz inne akcesoria wymagane do prawidłowego i bezpiecznego zainstalowania wszystkich komponentów systemu na wieży o wysokości do 50m
	



Warunki dodatkowe
· [bookmark: _GoBack]System powinien mieć możliwość instalacji na wieży/maszcie o wysokości do 50 m, z uwzględnieniem warunków środowiskowych charakterystycznych dla pracy w przestrzeni otwartej.
· Dostawa musi obejmować pomoc w konfiguracji sprzętu w terenie (Biebrzański Park Narodowy) oraz instrukcję obsługi oprogramowania, aby zamawiający mógł korzystać z urządzeń po ich dostarczeniu i zainstalowaniu. Data instalacji w terenie zostanie uzgodniona.
· Dostarczenie do siedziby Zamawiającego oraz  konfigurację  zainstalowanego sprzętu  w terenie w terminie uzgodnionym w Zamawiającym
· Co najmniej 24-miesieczna gwarancja na przedmiot zamówienia liczona od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, 1-dniowe szkolenie z obsługi przyrządu w siedzibie Zamawiającego, instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim w wersji elektronicznej.
· Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 
· Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu z ekspozycji.
· Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych
· Zapłata za wykonywanie przedmiotu umowy nastąpi po prawidłowym zrealizowaniu zamówienia po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 
· Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego
· Cena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo wraz z należytym podatkiem VAT
· Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
· Zamawiający informuje, iż w opisie szczegółowych parametrów przedmiotu zamówienia określił jedynie minimalne wymagane parametry. Niespełnianie któregokolwiek z wymagań minimalnych przez oferowany sprzęt skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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