
Zapytanie o wycenę do szacowania wartości zamówienia 

Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje uruchomić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Zestaw do oznaczania aktywności oddechowej AT4 metodą respirometryczną – 1 kpl.
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Kluczowe parametry techniczne   
Zestaw do oznaczania aktywności oddechowej AT4 metodą respirometryczną – 1 kpl.
Bezprzewodowe głowice pomiarowe – 3 szt.
· bezprzewodowe głowice pomiarowe przeznaczone do oznaczania aktywności oddechowej AT4 metodą respirometryczną,
· komunikacja bezprzewodowa z jednostką odczytową (Bluetooth® Low Energy lub rozwiązanie równoważne),
· wyposażone w pamięć umożliwiającą zapis minimum 360 punktów pomiarowych,
· wyposażone w graficzny wyświetlacz LCD oraz sygnalizację pracy za pomocą diody LED,
· kompatybilne z oferowanym wieloparametrowym miernikiem.
Zestaw naczyń pomiarowych do oznaczania AT4 – 3 szt.
· naczynia pomiarowe o pojemności około 2500 ml przeznaczone do oznaczania aktywności oddechowej metodą respirometryczną,
· każdy zestaw wyposażony co najmniej w: 
· adapter z pokrywą,
· uszczelnienie,
· elementy mocujące,
· naczynie do umieszczenia absorbentu CO₂,
· kompatybilne z oferowanymi głowicami pomiarowymi.
Absorbent dwutlenku węgla (CO₂) – 1 opakowanie
· absorbent CO₂ przeznaczony do oznaczania aktywności oddechowej metodą respirometryczną,
· masa opakowania około 500 g,
· wyposażony we wskaźnik zużycia,
· wydajność umożliwiająca wykonanie minimum 25 oznaczeń.
Naczynie do absorbentu CO₂ – 1 szt.
· naczynie o pojemności około 50 ml przeznaczone do umieszczania absorbentu CO₂ podczas oznaczania aktywności oddechowej,
· kompatybilne z oferowanym zestawem pomiarowym.
Wieloparametrowy miernik laboratoryjny – 1 szt.
· przenośny, dwukanałowy wieloparametrowy miernik współpracujący z cyfrowymi czujnikami,
· umożliwiający współpracę z bezprzewodowymi głowicami pomiarowymi,
· umożliwiający pomiar co najmniej: 
· pH,
· potencjału redoks (mV),
· przewodności,
· tlenu rozpuszczonego,
· temperatury,
· mętności (po zastosowaniu odpowiedniego czujnika),
· wyposażony w kolorowy wyświetlacz graficzny,
· wyposażony w pamięć umożliwiającą zapis minimum 500 pomiarów ręcznych oraz 10 000 pomiarów automatycznych,
· wyposażony w interfejs USB,
· dostarczany z kompletem akcesoriów obejmującym co najmniej: akumulatory, zasilacz, przewód USB, oprogramowanie oraz walizkę lub futerał transportowy.
Szafka termostatyczna do oznaczania AT4 – 1 szt.
· szafka termostatyczna przeznaczona do inkubacji próbek podczas oznaczania aktywności oddechowej metodą respirometryczną,
· umożliwiająca jednoczesną inkubację minimum dwóch zestawów pomiarowych,
· zapewniająca utrzymanie temperatury 20 ± 1°C przez cały okres prowadzenia oznaczenia,
· wyposażona w układ chłodzenia wykorzystujący ekologiczny czynnik chłodniczy (np. R600a) lub rozwiązanie równoważne,
· zapewniająca równomierny rozkład temperatury w komorze.
Wymagania dodatkowe
· wszystkie elementy zestawu muszą być ze sobą w pełni kompatybilne,
· oferowany zestaw musi umożliwiać oznaczanie aktywności oddechowej AT4 zgodnie z normą PN-EN ISO 16072 lub normą równoważną,
· urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy po dostawie,
· wraz z dostawą należy zapewnić instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim lub angielskim.
Wymagania wobec wyceny:
Wycena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo wraz z należytym podatkiem VAT
Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem dostawy.
Prosimy o podanie nazwy oraz producenta oferowanego urządzenia oraz możliwego terminu dostawy od dnia złożenia zamówienia. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Justyna Majewska  - kksit@sggw.edu.pl – tel. 22 59 35 354
Wycenę opisanego przedmiotu zamówienia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adresy:  kksit@sggw.edu.pl
Ogłoszenie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia oraz zebranie informacji niezbędnych do przygotowania przyszłego postępowania.
Wyceny prosimy przesłać do 27.07.2026 godz. 10:00
